Основные изменения, вносимые в правила НАВИГА по классам NSS.

1. Критерии стендовой оценки:

Исполнение - оценивается качество корпуса, включая оформление и деталировку (все выше ВЛ).

Макс. 30 баллов для моделей выполненных не промышленным способом.

Макс. 25 баллов для моделей, выполненных из набора.

Соответствие – оценивается соответствие модели представленной документации.

Макс. 30 баллов для моделей выполненных не промышленным способом.

Макс. 25 баллов для моделей, выполненных из набора.

Оснащение – оценивается рангоут и такелаж.

Макс. 30 баллов для моделей выполненных не промышленным способом.

Макс. 25 баллов для моделей, выполненных из набора.

Общее впечатление.

Макс. 10 баллов для моделей выполненных не промышленным способом.

Макс. 5 баллов для моделей, выполненных из набора.

Если модель на стенде получает 10 баллов (или меньше 10 баллов) по двум из первых трех критериев,

она признается некопийной и исключается из дальнейших соревнований.

Максимально возможный результат за стенд = 100баллов для моделей выполненных не

промышленным способом, и соответственно 85 баллов для моделей, выполненных из набора.

1. Подсчет результатов.

По результатам каждой гонки для каждой модели рассчитывается судейское время с учетом гандикапа.

Модель, имеющая минимальное (лучшее) судейское время получает 50 баллов за гонку.

Баллы остальных моделей рассчитываются по формуле:



Pn = количество баллов каждой модели

Tz1 = судейское время первой модели

Tzn = судейское время каждой модели

Например:

три модели финишировали с судейским временем 1000, 1200 и 2000 секунд соответственно.Победитель этой гонки модель имеющая 1000секунд и получает 50 баллов. Количество второй и третьей модели баллов считается соответственно:







Расчет с точностью до сотых долей балла.

1. Определение мест.

Общее число баллов за гонки рассчитывается путем сложения результатов двух лучших гонок.

К сумме баллов за гонки прибавляются баллы за стенд.

Максимально возможный результат = 200баллов . 100баллов (за стенд)+ 50 баллов +50 (баллов за гонки), для моделей выполненных не промышленным способом,

И соответственно 185 баллов для моделей, выполненных из набора.

Спортсмен, чья модель набрала наибольшую сумму баллов занимает первое место,

и далее по уменьшению.

1. Площадь парусности.

У парусов с округлыми формами шкаторин округлостями можно принебречь (углы паруса соединяются прямыми линиями и высчитывается площадь такой геометрической фигуры).

Поверхность паруса, перекрытая другим парусом не рассчитывается.

Не допускается отличие формы парусов от прототипа.

Остальные изменения направлены на улучшение правил, касаются более четкого подхода к проведению стендовой оценки, регаты, гоночной инструкции, стартового места, размеров буев и т.п.

Судья МК Александр Богданов